Sky-Holic Li-Poly Battery 사용상 주의사항.

스카이홀릭의 리튬 폴리머 전지는 RC전용 Ni-CD나 Ni-MH에 비해 중량 대비 에너지 용량이 3~5배나 되며 기존의 리튬 폴리머 전지와는 달리 10C(>92%)이상 방전이 가능한 고성능 전지입니다. 기존의 배터리의 개념과는 전혀 다른 소재와 재료로 만들어지기 때문에 세심한 주의가 필요합니다. 배터리의 수명과 효율을 극대화 하기 위해서는 반드시 아래 항목의 주의사항을 지켜주시기 바랍니다.

1. Battery 충전시에는 반드시 Lithium-Polymer 전용 충전기를 사용하십시오.

최근 저가형으로 출시되는 리튬 폴리머 충전기의 경우 몇 번 충전 후 배터리가 못쓰게 되는 경우가 종종 있습니다. 반드시 디지털 방식(리튬솔루션 등)으로 출시되는 리튬 폴리머용 충전기를 사용하시기 바랍니다. 일반 Ni-CD 및 Ni-MH용 충전기는 절대 사용하지 마십시오.

2.  충전시에는 반드시 전용 스카이홀릭 밸런스가드V 와 연결 후 충전하십시오.

밸런스가드V 는 충전시 Cell간의 배터리 편차를 맞춰 배터리의 전압을 균일하게 맞춰 언밸런스로 인한배터리의 부풀음 및 과충전을 사전에 막아주는 획기적인 장치입니다.

밸런스가드V 에 대한 내용은 구입처에 문의 하시거나 www.skyholic.co.kr 에서 자세한 내용을 확인 해 보실 수 있습니다.

3.  Pack으로 만들어진 제품의 경우 반드시 해당제품의 Voltage(3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V)를 확인 후에 충전기의 점퍼세팅을 하시기 바랍니다. 점퍼 세팅이 잘못되었을 경우, 과 충전으로 인해 배터리의 부풀음이 발생하고, 심한 경우에는 배터리 팩이 터질 수가 있습니다. 충전기의 점퍼 세팅은 해당 제품의 매뉴얼을 참조하십시오.

4. 어떠한 경우에도 완전방전을 하지 마십시오. Lithium-Polymer Battery는 Cell당 3.7V를 기준으로 평균 전압이 2.8V(인가 전압 기준)이하로 떨어지면 사용불능이 될 수 있습니다. Lithium-Polymer Battery는 메모리 효과가 없기 때문에 니카드 전지처럼 완전 방전 후 충전을 하지 않고 사용 중 수시로 충전이 가능합니다. 또한 완전 방전된 배터리를 재충전 할 경우, 부풀음이 발생할 수 있습니다. Lithium-Polymer Battery는 과방전시 재사용이 불가능합니다.

최근 출시되는 고출력(15C이상) Cell의 경우 3.2V 이하에서는 전압이 급속하게 떨어지며, 임계 전압을 넘어 과방전을 자주할 경우 배터리의 수명이 급격하게 떨어집니다.

5. 사용하지 않을 때에는 반드시 배터리 커넥터를 분리해 놓으십시오. 전자변속기에 연결된 상태에서 장시간 보관시 완전방전이 되어 회복 불능 상태가 됩니다.

6. 제품별로 정해진 방전율을 넘지 않도록 유의하시기 바랍니다. Pack 마다 정해진 한도 이상의 과방전을 할 경우, 제품의 수명이 급격하게 단축되며, 심한 경우에는 내부가스 발생으로 부풀음이 생길 수 있습니다. 일단 부풀음이 발생한 배터리는 전압이 나오더라도 사용이 불가능합니다. 제품별 허용 방전 데이터는 제조사 및 판매처에 문의하시거나 www.skyholic.co.kr에서 확인하시기 바랍니다.

7. 고율 방전 리튬 폴리머 전지는 뛰어난 방전 특성으로 인해 배터리가 완전 방전되기 직전까지 높은 전류를 뽑아내기 때문에 자칫 잘못하면 실수로 완전 방전이 될 가능이 높습니다.

따라서 의도하지 않은 완전방전을 예방하기 위해 다음과 같은 조치를 취하신 후 사용하시길 권장합니다.

A. 스톱워치(다운타이머)를 준비한 다음 해당 방전율에 맞게 타이머를 설정 후 사용합니다.

예) 10C 방전인 경우 배터리의 총 런타임은 5분 40초 정도 되므로 타이머를 5분에 맞춰놓고 사용합니다. 8C 방전인 경우에는 7분30초 정도 세팅 후 사용하면 됩니다.

B. Brushless 모터를 사용하는 경우, 가급적이면 리튬 폴리머용 BEC 기능이 지원되는 변속기를 사용하시는 것이 좋습니다. 최근 출시되는 변속기의 경우 Li-Poly Cut Off 전압을 설정하게 되어 있어 완전방전에 대한 위험없이 비행을 즐길 수가 있습니다. 보다 자세한 사항은 해당 수입원 및 제조원에 문의하십시오.

C. 사용 후 배터리가 뜨거울 경우, 충분히 냉각을 한 후에 충전을 하시기 바랍니다.

8. 충전시에는 절대 충전기에 배터리를 연결해 놓고 외출하는 일이 없도록 하십시오.

과충전 및 과방전으로 인해 배터리에 이미 부풀음이 발생한 경우, 장시간 충전시 터짐으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

9. 차량 내에서 절대 충전하지 마십시오.

급속 충전기의 경우 반드시 외부 배터리에 직접 연결하시고, 차량 내부의 시가짹을 통해 충전하지 마시기 바랍니다.

10. 여름철에는 절대 차량 내에 배터리를 방치해 두지 마십시오.

여름철 고온 다습한 날씨에 배터리를 차량 내에 방치해 둘 경우 태양의 복사열에 의해 차량 내부 온도가 60도 이상 올라가면 배터리가 폭발할 위험이 있으므로 유의 하시기 바랍니다.

11. 장기 보관시에는 만충상태로 보관하지 마십시오.(중요)

리튬폴리머 전지 내에는 활성화 물질이 포함되어 있어 만충전(Cell 당 4.2V)상태로 배터리 보관시 배터리의 성능이 저하될 수 있습니다. 장기간 보관시에는 반드시 50% 전후(3.7~3.8V)로 잔량을 남겨 둔 후 보관하시기 바랍니다.

12. 배터리에 딘스잭 작업시에는 한가닥씩 벗기고 작업을 하시기바랍니다.

두가닥을 동시에 벗기고 작업시에 단자간 쇼트( (+)(-) 단락 ) 로 인해 셀이 망가집니다.

스카이홀릭 Sky-Holic

www.skyholic.co.kr